---
type: link
tags: [public]
created: 2025-11-06T02:51:46.19+00:00
updated: 2026-01-02T01:39:32.364Z
---# ffmpeg prores standard 422 147 Mbps

**URL:** [https://ffmpeg.org/ffmpeg-codecs.html#ProRes](https://ffmpeg.org/ffmpeg-codecs.html#ProRes)

ffmpeg prores standard 422 147 Mbps ffmpeg -i xINPUTxEXT -vf "scale=1920:1080" -c:v prores -profile:v 2 -c:a pcm_s16le output.mov ffmpeg -i xINPUTxEXT -vf "scale=1280:720" -c:v prores -profile:v 2 -c:a pcm_s16le output.mov The -profile switch takes an integer from -1 to 5 to match the ProRes profiles: -1: auto (default) 0: proxy ≈ 45Mbps YUV 4:2:2 1: lt ≈ 102Mbps YUV 4:2:2 2: standard ≈ 147Mbps YUV 4:2:2 3: hq ≈ 220Mbps YUV 4:2:2 4: 4444≈ 330Mbps YUVA 4:4:4:4 5: 4444xq ≈ 500Mbps YUVA 4:4:4:4


---
**Keywords:** public
