## Synology Active Backup for Business-herstelwizard

Active Backup for Business ondersteunt bare metal- en volumeniveauback-up en herstel via een voorgeconfigureerd herstelmedium. Dit artikel beschrijft hoe het herstelmedium werkt bij het herstel van een volledige machine of specifieke volumes met een op het Synology NAS opgeslagen specifieke geback-upte versie. Voor meer informatie over de configuratie van herstelmedia raadpleeg Herstelmedium maken-gids.

### Vereisten en beperkingen

- Windows
  - Een voorgeconfigureerd herstelmedium. Om dit medium te maken lees Herstelmedium maken-gids voor meer informatie.
  - Ondersteunde pc's:
    - Windows 10 Creators Update (alle edities)
    - Windows 10 (alle edities)
    - Windows 8.1 (alle edities)
    - Windows 7 SP1 (alle edities)
  - Ondersteunde fysieke servers:
    - Windows Server 2019
    - Windows Server 2016
    - Windows Server 2012 R2
    - Windows Server 2012
    - Windows Server 2008 R2
  - Het volledige herstelproces vereist een netwerkverbinding. Een herstelproces kan zonder netwerkverbinding niet worden uitgevoerd totdat de Recovery Wizard opnieuw verbonden is met het Synology NAS.
  - We raden u aan om alle vereiste stuurprogramma's te installeren alvorens te beginnen. Als u meer stuurprogramma's wilt installeren, klikt u in de rechterbovenhoek op en op Stuurprogramma's laden om een stuurprogramma te installeren.

  #### Opmerking:

  - om handmatig een herstelmedium te maken, moet u Synology Active Backup for Business Recovery Wizard in Download Center downloaden en de instructies in de volgende gedeeltes volgen.
  - Om automatisch een herstelmedium te maken, hoeft u Synology Active Backup for Business Recovery Media Creator in Download Center alleen te downloaden. Omdat de Synology Active Backup for Business Recovery Wizard al wordt inbegrepen bij Synology Active Backup for Business Recovery Media Creator hoeft u de wizard niet aanvullend te downloaden en te installeren.
  - Dynamische schijven worden niet ondersteund voor volledig apparaatherstel.
- Linux
  - Een herstelmedium. Om het herstelmedium voor uw Linux-apparaat te downloaden, ga naar Download Center en download Synology Active Backup for Business Recovery Media voor Linux. Raadpleeg dit artikel om een USB-herstelmedium te maken.
  - Ondersteunde 64-bits versies van de volgende Linux-distributies:
    - CentOS: 6,10, 7,8, 8,1
    - RHEL: 6,10, 7,8, 8,1
    - Ubuntu:16.04, 18.04, 20.04
    - Fedora: 30, 31, 32
    - Debian: 8,0 tot 10
  - Ondersteunde bestandssystemen:
    - ext2
    - ext3
    - ext4
    - XFS
  - Vereiste componenten op het doelapparaat:
    - make 4.1 versie of hoger
    - libaio 0.3.110 versie of hoger
    - dkms 2.2.0.3 versie of hoger
    - gcc 4.8.2 versie of hoger
  - Het volledige herstelproces vereist een netwerkverbinding. Een herstelproces kan zonder netwerkverbinding niet worden uitgevoerd totdat de Recovery Wizard opnieuw verbonden is met het Synology NAS.
  - We raden u aan om alle vereiste stuurprogramma's te installeren alvorens te beginnen.

### Herstelmedium opnieuw opstarten

Na het koppelen van de ISO-image of aansluiting van de USB-drive aan het te herstellen apparaat, drukt u op F2 om de BIOS-modus te openen nadat u het apparaat opnieuw hebt opgestart. Denk eraan dat deze sneltoets naargelang de fabrikant kan variëren. Navigeer vervolgens naar het tabblad Opstarten en geef de opstartvolgorde van de cd-romstation en Verwijderbare apparaten aan naargelang de locatie van het herstelmedium. Sluit het instellingsproces af en u wordt omgeleid naar Synology Active Backup for Business Recovery Wizard en wordt het herstelproces automatisch gestart. U kunt de gebruikersinterface van de Synology Active Backup for Business Recovery Wizard doorbladeren zoals weergegeven in het gedeelte Overzicht of onmiddellijk het herstelproces starten zoals afgebeeld in het gedeelte Herstel.

### Synology Active Backup for Business-herstelwizard: Overzicht

- In de rechterbovenhoek van Synology Active Backup for Business-herstelwizard kunt u de Internetstatus controleren met een klik op .
- Klik op in de rechterbovenhoek van de wizard om het contextmenu met verschillende opties te bekijken:
  - Lijst van hardwarestuurprogramma's: Hier kunt u de geïnstalleerde stuurprogramma's en netwerkadapter controleren. Klik op Stuurprogramma's laden om indien nodig stuurprogramma's te installeren.
  - Command-line interface: Hier hebt u toegang tot de command-line interface om de status en informatie van het apparaat te controleren en geïntegreerde programma's met opdrachten te activeren.
  - Internetinstellingen: U kunt het IP-adres en het DNS-serveradres automatisch verkrijgen of een toegewezen IP-adres of DNS-serveradres voor het apparaat in te stellen.
  - Over: De huidige versie-informatie weer te geven.
  - Opnieuw starten: Met deze optie kunt u het apparaat op elk moment tijdens het proces opnieuw starten. Denk eraan dat wanneer het apparaat opnieuw wordt opgestart, de eerdere instellingen worden gereset, u zich opnieuw moet aanmelden en de configuratie opnieuw moet uitvoeren.
  - Uitschakelen: Met deze optie kunt u het apparaat op elk moment tijdens het proces uitschakelen.

### Synology Active Backup for Business-herstelwizard: Herstel

#### Een versie van de server herstellen:

Nadat u het BIOS-menu hebt geopend en de opstartvolgorde voor het opstarten van herstelmedia hebt geselecteerd, wordt u omgeleid naar de welkomstpagina van Synology Active Backup for Business Recovery Wizard. Na omleiding naar de welkomstpagina kunt u onderstaande stappen volgen om het herstelproces te starten:

1. Stuurprogramma's en netwerkadapters laden:

   Deze stap is optioneel en alleen vereist wanneer u specifieke netwerkadapters of stuurprogramma's gebruikt. Het herstel kan mislukken wanneer het vereiste stuurprogramma niet is geïnstalleerd. Om een soepel herstelproces te garanderen, raden we u aan om tijdens deze stap opnieuw de geïnstalleerde stuurprogramma's en adapters te controleren.

   - Netwerkadapter:

   Klik op de Lijst van hardwarestuurprogramma's om te controleren of de vereiste netwerkadapter is geïnstalleerd of klik op Internetinstellingen om het probleem op te lossen wanneer de standaardverbinding met het internet mislukt. Het herstel kan niet zonder netwerkverbinding worden uitgevoerd. In de meeste gevallen wordt internet automatisch ondersteund wanneer het door het herstelmedium gebruikte WinPE voor Windows 10 is. In de meeste gevallen wordt internet automatisch ondersteund door Linux-herstelmedia.

   - Stuurprogramma's laden:

   Klik op de Lijst van hardwarestuurprogramma's in het contextmenu en klik op Stuurprogramma's laden om indien nodig het doelstuurprogramma te installeren. We raden u aan om vooraf de vereiste stuurprogramma's te laden en te installeren.

   Opmerking: deze methode is niet van toepassing voor stuurprogramma's die opnieuw moeten worden opgestart. Raadpleeg dit artikel om te controleren of uw stuurprogramma's opnieuw moeten worden opgestart.

2. Aanmelden bij Synology NAS:

   Voer het adres en de beheerdersgegevens van de server in om u aan te melden bij het Synology NAS en de opgeslagen versies op te halen. De weergegeven apparaten en versies in de volgende twee stappen zijn gebaseerd op uw aangemelde account.

3. Het apparaat en de taak selecteren:

   Beschikbare geback-upte apparaten en taken van de aangemelde account worden weergegeven. De informatie van het back-uptype en het Laatste herstelpunt staat in de tabel. U ziet de tijd van de laatste succesvolle back-upversie in de kolom Laatste herstelpunt.

4. De herstelmodus selecteren:
   - Volledig apparaat herstellen: Herstel de volledige apparaatback-up. Alle gegevens op het doelapparaat worden met de gegevens van de back-upversie overgeschreven. Door deze modus te selecteren, worden de locaties van volumes automatisch toegewezen.
   - Systeemvolumeherstel: Alleen systeemvolumes herstellen. Deze modus wordt aangeraden wanneer uw doelapparaat niet opnieuw kan worden gestart. Door deze modus te selecteren, worden de locaties van volumes automatisch toegewezen.
   - Gespecificeerde volumes handmatig herstellen: Herstel en wijs de geselecteerde volumes van de back-up opnieuw toe aan een specifieke schijf op het doelapparaat. Deze optie wordt aangeraden voor gevorderde gebruikers.
5. Een versie selecteren:

   Na het selecteren van de herstelmodus, worden de versies van de geselecteerde taak weergegeven in het linkerpaneel en de gedetailleerde informatie van de geselecteerde versie wordt in het rechterpaneel weergegeven. De back-upversie is alleen beschikbaar wanneer bij compatibiliteit met de geselecteerde herstelmodus. Door Systeemvolumeherstel te selecteren, kunt u bijvoorbeeld alleen versies herstellen die het systeemvolume bevatten.

   Versie-informatie:
   - Schijfnr.: Als u van meerdere schijven een back-upversie hebt gemaakt, staat de schijf in numerieke volgorde in de lijst.
   - Partitietabel: Active Backup for Business maakt een back-up van de partitietabel van het apparaat. Deze informatie wordt opgeslagen en in deze tabel weergegeven.
   - Capaciteit (per schijf): De "capaciteit" in de bovenste balk verwijst naar de vereiste ruimte voor het herstel van de volledige schijf van dit apparaat.
   - Station (letter): De geback-upte schijven worden met desbetreffende specifieke letter in de lijst weergegeven.
   - Type: Geeft aan of het partitietype tot het hoofd- of logisch type behoort en of het een systeemvolume is.
   - Capaciteit (per volume): De capaciteit onder elke schijf staat voor de gebruikte ruimte van de schijf.
   - Bestandssysteem:
     - Windows: NTFS
     - Linux: ext2, ext3, ext4, XFS
   - Opstarten vanaf het herstelde systeemvolume: Deze optie werkt de Opstartconfiguratiegegevens van Windows of de GRUB2-configuratie van Linux bij. Denk eraan dat de opstartfunctie van invloed is op de opstartvolgorde, de compatibiliteit van het stuurprogramma etc. Deze optie is niet beschikbaar wanneer de back-upversies geen systeemvolumes bevatten.
   - Automatische schijftoewijzing bekijken: Klik op deze koppeling om de gedetailleerde informatie van schijftoewijzing te bekijken. De locaties van de schijven kunnen niet worden gewijzigd. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u Volledig apparaat herstellen of Systeemvolumeherstel selecteert.
   - Schijftoewijzing aanpassen: Klik op deze koppeling om de volumes van de back-upversie te selecteren of opnieuw aan te wijzen. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u Gespecificeerde volumes handmatig herstellen selecteert.
     - Schijftoewijzingsgegevens: Het systeem zal de geback-upte volumes automatisch mappen met beschikbare volumes op dit doelapparaat of bestaande volumes overschrijven.
       - Bestaand: bestaande volumes op het doelapparaat
       - Te herstellen: geselecteerde back-upvolumes die op het doelapparaat worden hersteld
       - Niet-toegewezen: de beschikbare ruimte op het doelapparaat
       - Onbekend: volumes met een of meer onbekende gegevensindelingen op het doelapparaat

- Wanneer geen voldoende schijven op het apparaat zijn geïnstalleerd:

Een melding verschijnt wanneer een geselecteerde versie meer schijven vereist dan het aantal geïnstalleerde schijven op het apparaat. Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:

- Selecteer een andere versie.
- Klik op Stuurprogramma's laden in de lijst van hardwarestuurprogramma's om de vereiste hardwarestuurprogramma's te laden.
- Installeer meer harde schijven op het apparaat, laad de stuurprogramma's en probeer het opnieuw.

- Bij onvoldoende ruimte op de schijf(schijven):

Wanneer een geselecteerde versie meer ruimte vereist dan de ruimte van de geïnstalleerde harde schijven op het apparaat, verschijnt een melding en worden de schijven weergegeven die meer ruimte nodig hebben. Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:

- Selecteer een andere versie.
- Wijzig de geïnstalleerde harde schijven.

#### Opmerking:

- de capaciteit van elke geïnstalleerde harde schijf op het apparaat moet groter of gelijk zijn aan de desbetreffende back-upschijf van de geselecteerde versie. Zelfs wanneer de totale capaciteit van alle geïnstalleerde harde schijven groter of gelijk is aan de totale capaciteit van de geselecteerde versie, moet de capaciteit van individuele harde schijven groter of gelijk zijn.

6. Controleer en bevestig de samenvatting om het herstelproces te starten:

   Denk eraan dat het herstelproces niet ongedaan kan worden gemaakt. Een gestart kan het herstelproces niet worden gestopt of worden teruggedraaid. Door het apparaat tijdens het proces te annuleren, kan het mogelijk niet goed opnieuw worden gestart.

- Wanneer de internetverbinding tijdens het herstelproces wordt verbroken:

De Synology Active Backup for Business-herstelwizard zal blijven proberen om de verbinding met de server te herstellen en het herstelproces te hervatten. In het contextmenu kunt u op elk moment het herstel annuleren, het apparaat opnieuw opstarten of het apparaat uitschakelen.

7. Voltooien en opnieuw opstarten:

   Klik op Voltooien en beslis of u het apparaat opnieuw wilt opstarten of na het voltooien van het herstelproces wilt uitschakelen. Verwijder de herstelmedium alvorens het apparaat opnieuw op te starten.

#### Opmerking:

- de geschatte resterende tijd van het herstelproces wordt weergegeven. Dit kan variëren naargelang de netwerkomgeving.

#### Herstel annuleren:

1. Klik op Annuleren onderaan de wizard om het herstelproces te annuleren. Denk eraan dat herstel en annulering niet ongedaan kunnen worden gemaakt.
2. Klik op Voltooien om het apparaat opnieuw op te starten of uit te schakelen.

#### Het "recovery.log" ophalen en verzenden naar de technische ondersteuning van Synology bij mislukt herstel:

Wanneer het herstel van een volledig apparaat of volumeniveau mislukt, kunt u het "recovery.log"-bestand ophalen en voor verdere ondersteuning naar de technische ondersteuning van Synology sturen. Denk eraan dat het "recovery.log"-bestand alleen op Recovery Wizard kan worden opgehaald en alvorens uw apparaat opnieuw te starten of uit te schakelen.

Voer de onderstaande stappen uit om het "recovery.log"-bestand op te halen:

- Voor Windows:
  1. Sluit een USB-schijf aan op uw apparaat dat u wilt herstellen. U kunt dezelfde USB-schijf gebruiken waarop het herstelmedium is opgeslagen.
  2. Klik in de rechterbovenhoek van de wizard op om het contextmenu te openen.
  3. Klik op Command-line interface om command-line interface te starten.
  4. Voer de onderstaande opdracht in om kladblok te starten:

     `notepad`

  5. Selecteer Openen in kladblok en controleer de stationsletter van de geplaatste USB-schijf. Als de stationsletter van de geplaatste USB-schijf bijvoorbeeld de letter "S" is, voer de onderstaande opdrachten in om het logbestand te kopiëren naar de USB-schijf:

     `copy X:\ActiveBackup\recovery.log S:`

     `xcopy /E /I X:\ActiveBackup\resource\command S:`

     Nadat u deze opdracht invoert, verschijnt een bevestigingsbericht van de bestandskopie.
  6. Ga naar de USB-schijf waarop het gekopieerde logbestand staat en stuur het bestand "recovery.log" and command folder voor verdere ondersteuning naar de technische ondersteuning van Synology.
- Voor Linux:
  1. Sluit een USB-schijf aan op uw apparaat dat u wilt herstellen. U kunt dezelfde USB-schijf gebruiken waarop het herstelmedium is opgeslagen.
  2. Start de opdrachtregelinterface van Linux-herstelwizard.
  3. Voer de onderstaande opdracht in om de locatie te controleren van de aangesloten USB-schijf.

     `fdisk -l`

  4. Koppel de USB-schijf. Als de locatie van de aangesloten USB-schijf bijvoorbeeld "/dev/sdb1" is, voer de onderstaande opdracht in om de USB-schijf te koppelen.

     `mount /dev/sdb1`

  5. Koppel een map aan de USB-schijf. Hier gebruiken we "/mnt" als voorbeeld. Voer de onderstaande opdracht in om de map te koppelen.

     `mount /dev/sdb1 /mnt`

  6. Voer de onderstaande opdrachten in op het logboek en de opdrachtmap te kopiëren naar de USB-schijf.

     `cp /opt/Synology/ActiveBackupRecovery/recovery.log /mnt/`

     `cp -r /opt/Synology/ActiveBackupRecovery/resource/command /mnt/`

  7. Voer de onderstaande opdracht in om de USB-schijf te ontkoppelen.

     `umount /mnt`

  8. Stuur het bestand "recovery.log" and command folder voor verdere ondersteuning naar de technische ondersteuning van Synology.