## Synology Active Backup for Business 복구 마법사

Active Backup for Business는 완전 백업, 볼륨 수준 백업 및 사전 구성된 복구 미디어를 통한 복원을 지원합니다. 이 문서에서는 Synology NAS에 저장된 특정 백업 버전을 사용하여 전체 컴퓨터 또는 특정 볼륨을 복원할 때 복구 미디어가 작동하는 방식을 설명합니다. 복구 미디어 구성 방법에 대한 자세한 내용은 복구 미디어 생성 가이드를 참조하십시오.

### 요구 사항 및 제한 사항

- Windows
  - 사전 구성된 복구 미디어. 이 미디어를 만들려면 복구 미디어 생성 가이드에서 자세한 내용을 확인하십시오.
  - 지원되는 PC:
    - Windows 10 Creators Update(모든 버전)
    - Windows 10(모든 버전)
    - Windows 8.1(모든 버전)
    - Windows 7 SP1(모든 버전)
  - 지원되는 물리적 서버:
    - Windows Server 2019
    - Windows Server 2016
    - Windows Server 2012 R2
    - Windows Server 2012
    - Windows Server 2008 R2
  - 전체 복구 프로세스가 진행되는 동안에는 네트워크가 연결되어 있어야 합니다. 네트워크에 연결하지 않으면 복구 마법사가 Synology NAS에 다시 연결될 때까지 복구 프로세스가 진행되지 않습니다.
  - 시작하기 전에 필요한 모든 드라이버를 설치하는 것이 좋습니다. 더 많은 드라이버를 설치하려면 마법사 오른쪽 위 구석에 있는 을 클릭하고 드라이버 로드를 클릭하여 드라이버를 설치하면 됩니다.

  #### 참고:

  - 수동으로 복구 미디어를 만들려면 다운로드 센터에서 Synology Active Backup for Business 복구 마법사를 다운로드하고 다음 섹션의 지침을 따라야 합니다.
  - 복구 미디어를 자동으로 만들려면 다운로드 센터에서 Synology Active Backup for Business 복구 미디어 생성 도구만 다운로드하면 됩니다. Synology Active Backup for Business 복구 미디어 생성 도구에 Synology Active Backup for Business 복구 마법사가 이미 포함되어 있으므로 추가로 마법사를 다운로드하여 설치할 필요가 없습니다.
  - 동적 디스크는 전체 장치 복원에서 지원되지 않습니다.
- Linux
  - 복구 미디어. Linux 장치용 복구 미디어를 다운로드하려면 다운로드 센터로 이동하고 Linux용 Synology Active Backup for Business 복구 미디어를 다운로드하십시오. USB 복구 미디어를 만들려면 이 문서를 참조하십시오.
  - 지원되는 64비트 버전의 Linux 배포판:
    - CentOS: 6.10, 7.8, 8.1
    - RHEL: 6.10, 7.8, 8.1
    - Ubuntu: 16.04, 18.04, 20.04
    - Fedora: 30, 31, 32
    - Debian: 8.0~10
  - 지원되는 파일 시스템:
    - ext2
    - ext3
    - ext4
    - XFS
  - 대상 장치의 필수 구성 요소:
    - make 4.1 버전 이상
    - libaio 0.3.110 이상
    - dkms 2.2.0.3 버전 이상
    - gcc 4.8.2 버전 이상
  - 전체 복구 프로세스가 진행되는 동안에는 네트워크가 연결되어 있어야 합니다. 네트워크에 연결하지 않으면 복구 마법사가 Synology NAS에 다시 연결될 때까지 복구 프로세스가 진행되지 않습니다.
  - 시작하기 전에 필요한 모든 드라이버를 설치하는 것이 좋습니다.

### 복구 미디어 부팅

복구할 장치에 ISO 이미지를 탑재하거나 USB 드라이브를 연결한 후 장치가 다시 부팅되면 F2 키를 눌러 BIOS 모드에 진입합니다. 이 바로 가기 키는 공급업체마다 다를 수 있습니다. 그런 다음 부팅 탭으로 이동하고 복구 미디어가 있는 위치에 따라 CD-ROM 드라이브와 이동식 장치를 최우선 순위로 설정합니다. 설정 프로세스를 종료하면 Synology Active Backup for Business 복구 마법사로 이동하고 복구 프로세스가 자동으로 시작합니다. 개요 섹션에 표시된 Synology Active Backup for Business 복구 마법사의 사용자 인터페이스를 탐색하거나 복구 섹션에 표시된 복구 프로세스를 바로 시작할 수 있습니다.

### Synology Active Backup for Business 복구 마법사: 개요

- Synology Active Backup for Business 복구 마법사 오른쪽 위 구석에 있는 을 클릭하여 인터넷 상태를 확인할 수 있습니다.
- 마법사 오른쪽 위 구석에 있는 을 클릭하여 여러 옵션을 제공하는 상황에 맞는 메뉴를 확인합니다.
  - 하드웨어 드라이버 목록: 여기에서 설치된 드라이버와 네트워크 어댑터를 확인할 수 있습니다. 필요한 경우, 드라이버 로드를 클릭하여 필요한 드라이버를 설치합니다.
  - 명령줄 인터페이스: 여기에서 명령줄 인터페이스에 액세스하여 명령으로 장치 상태와 정보를 확인하고 기본 제공 프로그램을 활성화할 수 있습니다.
  - 인터넷 설정: IP 주소와 DNS 서버 주소를 자동으로 가져오거나 장치용으로 지정된 IP 주소 또는 DNS 서버를 설정할 수 있습니다.
  - 관련 정보: 현재 버전 정보를 표시합니다.
  - 다시 시작: 이 옵션을 사용하면 모든 프로세스 단계에서 장치를 다시 시작할 수 있습니다. 장치를 다시 시작하면 이전 설정이 초기화되어 다시 로그인하고 구성해야 함에 유의하십시오.
  - 끄기: 이 옵션을 사용하면 모든 프로세스 단계에서 장치를 끌 수 있습니다.

### Synology Active Backup for Business 복구 마법사: 복구

#### 서버에서 버전 복원하기:

BIOS 메뉴에 진입하고 복구 미디어를 부팅하기 위한 부팅 순서를 선택하면 Synology Active Backup for Business 복구 마법사 시작 페이지로 이동합니다. 시작 페이지로 이동하면 다음 단계를 수행하여 복구 프로세스를 시작할 수 있습니다.

1. 드라이버 및 네트워크 어댑터 로드:

   이 단계는 옵션이며 특정 네트워크 어댑터나 드라이버를 사용하는 경우에만 필요합니다. 필수 드라이버가 설치되지 않으면 복구가 실패할 수 있습니다. 원활한 복구 프로세스를 위해 이 단계에서 설치된 드라이버와 어댑터를 이중으로 확인하는 것이 좋습니다.

   - 네트워크 어댑터:

   하드웨어 드라이버 목록을 클릭하여 필요한 네트워크 어댑터가 설치되어 있는지 확인하거나 기본적으로 인터넷에 연결하지 못한 경우 인터넷 설정을 클릭하여 문제를 해결하십시오. 네트워크가 연결되어 있지 않으면 복구를 수행할 수 없습니다. 대부분의 경우 복구 미디어에서 적용되는 WinPE가 Windows 10용이면 인터넷이 자동으로 지원됩니다. 대부분의 Linux 복구 미디어에서 인터넷을 자동으로 지원합니다.

   - 드라이버 로드:

   필요한 경우, 상황에 맞는 메뉴 에서 하드웨어 드라이버 목록을 클릭하고 드라이버 로드를 클릭하여 대상 드라이버를 설치하십시오. 사전에 모든 필요한 드라이버를 로드하고 설치하는 것이 좋습니다.

   참고: 복구를 수행하려면 다시 부팅되어야 하는 드라이버에는 이 방법이 적용되지 않습니다. 이 문서를 참조하여 드라이버를 다시 부팅해야 하는지 확인하십시오.

2. Synology NAS에 로그인:

   저장된 버전을 검색하려면 서버 주소와 관리자 자격 증명을 입력하여 Synology NAS에 로그인합니다. 다음 두 단계에 표시되는 장치와 버전은 로그인한 계정을 기준으로 합니다.

3. 장치 및 작업 선택:

   사용 가능한 백업 장치와 로그인한 계정의 작업이 표시됩니다. 백업 유형 정보와 최근 복원 지점에 대한 정보가 표에 나열됩니다. 최근 복원 지점 열에서 최근에 성공한 백업 버전 시간을 확인할 수 있습니다.

4. 복원 모드 선택:
   - 전체 장치 복원: 전체 장치 백업을 복원합니다. 백업 버전 데이터가 대상 장치의 모든 데이터를 덮어씁니다. 이 모드를 선택하면 볼륨 위치가 자동으로 매핑됩니다.
   - 시스템 볼륨 복원: 시스템 볼륨만 복원합니다. 대상 장치를 부팅할 수 없을 때 이 모드를 사용하는 것이 좋습니다. 이 모드를 선택하면 볼륨 위치가 자동으로 매핑됩니다.
   - 지정된 볼륨 수동 복원: 선택한 백업 볼륨을 대상 장치의 특정 디스크에 복원하고 재할당합니다. 이 옵션은 고급 사용자에게 권장됩니다.
5. 버전 선택:

   복원 모드를 선택하면 왼쪽 패널에는 선택한 작업에 적합한 버전이 표시되고 오른쪽 패널에는 선택한 버전의 상세 정보가 표시됩니다. 선택한 복원 모드와 호환되는 경우에만 백업 버전을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 시스템 볼륨 복원을 선택하면 시스템 볼륨이 포함된 버전만 복원할 수 있습니다.

   버전 정보:
   - 디스크 번호: 버전에서 백업된 디스크가 한 개 이상 있는 경우, 디스크는 이 번호 순으로 나열됩니다.
   - 파티션 테이블: Active Backup for Business가 장치의 파티션 테이블을 백업합니다. 이 정보는 기록되고 이 테이블에도 표시됩니다.
   - 용량(디스크당): 상단 막대에 있는 "용량"은 전체 디스크를 이 장치에 복원할 때 필요한 공간을 의미합니다.
   - 드라이버(문자): 백업된 드라이버가 지정된 문자로 나열됩니다.
   - 유형: 드라이브의 파티션 유형이 주 또는 논리인지 여부와 시스템 볼륨 유무 여부를 표시합니다.
   - 용량(볼륨당): 각 드라이브에서의 용량은 사용된 드라이브 공간을 의미합니다.
   - 파일 시스템:
     - Windows: NTFS
     - Linux: ext2, ext3, ext4, XFS
   - 복원된 시스템 볼륨에서 부팅: 이 옵션은 Windows의 부팅 구성 데이터나 Linux의 GRUB2 구성을 업데이트합니다. 부팅 순서, 드라이버 호환성 등이 부팅 기능에 영향을 미칠 수 있습니다. 시스템 볼륨이 백업 버전에 포함되어 있지 않으면 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
   - 자동 일치 디스크 매핑 확인: 이 링크를 클릭하면 디스크 매핑에 대한 상세 정보가 표시됩니다. 디스크 위치를 변경할 수 없습니다. 전체 장치 복원 또는 시스템 볼륨 복원을 선택한 경우에만 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
   - 디스크 매핑 사용자 지정: 이 링크를 클릭하면 백업 버전의 볼륨을 선택하거나 재할당할 수 있습니다. 지정된 볼륨 수동 복원을 선택한 경우에만 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
     - 디스크 매핑 정보: 시스템은 기존 볼륨을 덮어쓰지 않고 백업 볼륨을 자동으로 대상 장치의 사용 가능한 볼륨에 매핑합니다.
       - 존재함: 대상 장치에 볼륨이 있습니다.
       - 복원 대상: 대상 장치로 복원할 백업 볼륨을 선택했습니다.
       - 할당되지 않음: 대상 장치에서 사용할 수 있는 공간입니다.
       - 알 수 없음: 대상 장치의 볼륨에 알 수 없는 데이터 형식이 한 개 이상 있습니다.

- 장치에 설치된 디스크가 부족한 경우:

선택한 버전에서 장치에 설치한 디스크보다 많은 디스크가 필요하면 알림이 팝업됩니다. 이 문제를 해결하려면 다음을 수행합니다.

- 다른 버전을 선택합니다.
- 하드웨어 드라이버 목록에서 드라이버 로드를 클릭하여 필요한 하드웨어 드라이버를 로드합니다.
- 장치에 하드 디스크 여러 개를 설치하고 드라이버를 로드한 후 다시 시도합니다.

- 디스크 공간이 부족한 경우:

선택한 버전에서 장치에 설치된 하드 디스크 공간보다 더 많은 공간이 필요하면 알림이 팝업되고 복원하기 위해 공간이 더 필요한 디스크가 나열됩니다. 이 문제를 해결하려면 다음을 수행합니다.

- 다른 버전을 선택합니다.
- 설치된 하드 디스크를 변경합니다.

#### 참고:

- 장치에 설치된 각 하드 디스크 용량은 선택한 버전의 해당 백업 디스크와 같거나 커야 합니다. 설치된 모든 하드 디스크의 총 용량이 선택한 버전의 총 용량과 같거나 크더라도 개별 하드 디스크 용량은 여전히 같거나 커야 합니다.

6. 요약을 확인하여 복구 프로세스 시작:

   복구를 취소할 수 없음에 유의하십시오. 시작되면 중지하고 복구 전의 위치로 롤백할 수 없습니다. 프로세스 중에 취소하면 장치가 제대로 부팅되지 않을 수 있습니다.

- 복구 중에 인터넷 연결이 끊긴 경우:

프로세스 중에 인터넷 연결이 끊기면 Synology Active Backup for Business 복구 마법사는 계속 서버에 다시 연결을 시도하고 복구를 다시 시작합니다. 복구를 취소하거나, 장치를 다시 시작하거나 상황에 맞는 메뉴를 통해 장치 전원을 꺼서 언제든지 중지할 수 있습니다.

7. 마침 및 다시 부팅:

   마침을 클릭하고 복구 준비 시 장치를 다시 부팅하거나 장치 전원을 끌 지를 결정합니다. 장치를 다시 부팅하기 전에 복구 미디어를 제거하십시오.

#### 참고:

- 복원 프로세스에 걸리는 시간을 나타내는 예상 잔여 시간이 표시됩니다. 네트워크 환경에 따라 다를 수 있습니다.

#### 복구 취소하기:

1. 마법사 아래에 있는 취소를 클릭하여 마치기 전에 복구를 취소합니다. 복구와 취소 모두 되돌릴 수 없다는 점에 유의하십시오.
2. 마침을 클릭하여 장치를 다시 부팅하거나 장치 전원을 끕니다.

#### 복구 실패 시 "recovery.log"를 검색하고 Synology 기술 지원팀에 보내기:

전체 장치 또는 볼륨 수준 복구가 실패하면 "recovery.log" 파일을 검색하고 Synology 기술 지원팀에 보내 추가 도움을 받을 수 있습니다. 장치를 다시 시작하거나 종료하기 전에 복구 마법사에서만 "recovery.log" 파일을 검색할 수 있습니다.

"recovery.log" 파일을 검색하려면 다음 단계를 수행하십시오.

- Windows의 경우:
  1. 복원하려는 장치에 USB 드라이브를 삽입합니다. 복구 미디어가 저장된 동일한 USB 드라이브를 사용할 수 있습니다.
  2. 마법사 오른쪽 위 구석에 있는 을 클릭하여 상황에 맞는 메뉴를 엽니다.
  3. 명령줄 인터페이스를 클릭하여 명령줄 인터페이스를 실행합니다.
  4. 아래 명령을 입력하여 메모장을 실행합니다.

     `notepad`

  5. 메모장에서 열기를 선택하고 삽입된 USB 드라이브의 드라이브 문자를 확인합니다. 예를 들어 삽입된 USB 드라이브의 드라이브 문자가 "S"이면 다음 명령을 입력하여 로그와 명령 폴더를 USB에 복사하십시오.

     `copy X:\ActiveBackup\recovery.log S:`

     `xcopy /E /I X:\ActiveBackup\resource\command S:`

     이 명령을 입력하면 파일 복사를 확인하는 메시지가 나타납니다.
  6. 로그 파일을 복사한 USB 드라이브로 이동하고 "recovery.log" and command folder 라는 파일을 Synology 기술 지원팀에 보내 문제 해결에 대한 추가 도움을 받습니다.
- Linux의 경우:
  1. 복원하려는 장치에 USB 드라이브를 삽입합니다. 복구 미디어가 저장된 동일한 USB 드라이브를 사용할 수 있습니다.
  2. Linux 복구 마법사 명령줄 인터페이스를 시작합니다.
  3. 다음 명령을 입력하여 삽입된 USB 드라이브의 위치를 확인합니다.

     `fdisk -l`

  4. USB 드라이브를 탑재합니다. 예를 들어 삽입된 USB 드라이브의 위치가 "/dev/sdb1"이면 다음 명령을 입력하여 USB 드라이브를 탑재하십시오.

     `mount /dev/sdb1`

  5. USB 드라이브의 모든 폴더를 탑재합니다. 여기서는 "/mnt"를 예로 사용합니다. 다음 명령을 입력하여 폴더를 탑재하십시오.

     `mount /dev/sdb1 /mnt`

  6. 다음 명령을 입력하여 로그와 명령 폴더를 USB 드라이브에 복사합니다.

     `cp /opt/Synology/ActiveBackupRecovery/recovery.log /mnt/`

     `cp -r /opt/Synology/ActiveBackupRecovery/resource/command /mnt/`

  7. 다음 명령을 입력하여 USB 드라이브를 분리합니다.

     `umount /mnt`

  8. "recovery.log" and command folder 라는 파일을 Synology 기술 지원팀에 보내 문제 해결에 대한 추가 도움을 받습니다.